|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Als we dat doen dan komt er een deel van het mengsel achter het filtreerpapier en dan hebben we geen nauwkeurige filtratie. |  |  | Een kauwgomdoosje. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Een pipet. |  |  | Een maatcilinder van 10 ml. |
|  |  |  |  |
| Een maatcilinder van 10 ml. |  |  | Een spuit. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Een koffiefilter. |  |  | Een elektrische bunsenbrander. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Een keukenweegschaal. |  |  | Dan wordt de balans op nul gezet. |
|  |  |  |  |
| Nee, want dan werkt de ballonniet meer goed.  |  |  | 3) Controleer of de luchttoevoer dicht is. 1) Draai de gasregelaar een kwartslag open. 4) Zet de gaskraan volledig open. 5) Breng een brandende lucifer van onderaan, in een vloeiende beweging, langs de schouw naar boven. 2) Draai de gasregelaar verder open om de geeloranje vlam groter te maken.6) Open de luchttoevoer om de geeloranje vlam in een blauwe kegel te veranderen.  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1) Vouw het filtreerpapier in de helft.3) Vouw het filtreerpapier nogmaals in de helft. 5) Vouw de filter open. 4) Plaats de filter in de trechter. 2) Bevochtig de filter zodat deze blijft zitten.  |  |  | 1) Hou de roerstaaf verticaal.  2) Plaats de tuit van de maatbeker tegen de roerstaaf. 3) Giet de vloeistof langzaam langs de roerstaaf.  |
|  |  |  |  |
| 1) Vouw het filtreerpapier in de helft.3) Vouw het filtreerpapier nogmaals in de helft. 5) Vouw de filter open. 4) Plaats de filter in de trechter. 2) Bevochtig de filter zodat deze blijft zitten.  |  |  | 1) Controleer of de luchttoevoer dicht is. 2) Draai de gasregelaar een kwartslag open. 3) Zet de gaskraan volledig open. 4) Breng een brandende lucifer van onderaan, in een vloeiende beweging, langs de schouw naar boven. 5) Draai de gasregelaar verder open om de geeloranje vlam groter te maken.6) Open de luchttoevoer om de geeloranje vlam in een blauwe kegel te veranderen.  |